|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Высота h, мм** | **Диаметр внутренний, мм** | **Диаметр наружный, мм** | **Вес, кг** | **Толщина стен кольца, мм** | **Объем, м3** | **Цена руб** |
| **КС     20.9** | 900 | 2000 | 2200 | 1350 | 100 | 0.59 | 6000 р |
| **КС     20.6** | 600 | 2000 | 2200 | 1000 | 100 | 0.39 | 5000 р |
| **КС     20.3** | 300 | 2000 | 2200 | 550 | 100 | 0.25 | 4000 р |
| **ПП     20.2** | 150 | Ø 70-60-52 | 2200 | 1350 | 170 | 0.49 | 6000р |
| **ПН     20.1** | 120 | ------------ | 2200 | 1350 | 140 | 0.49 | 6000р |
| **КС     15.9** | 900 | 1500 | 1700 | 950 | 100 | 0.40 | 5000р |
| **КС     15.6** | 600 | 1500 | 1700 | 600 | 100 | 0.25 | 4000р |
| **КС    15.3** | 300 | 1500 | 1700 | 320 | 100 | 0.12 | 3500 р |
| **ПП     15.2** | 150 | Ø70-60-52 | 1700 | 680 | 170 | 0.38 | 5000р |
| **ПН     15.1** | 100 | -------------- | 1700 | 550 | 140 | 0.27 | 4500р |
| **КС      10.9** | 900 | 1000 | 1160 | 550 | 80 | 0.24 | 3200р |
| **КС      10.6** | 600 | 1000 | 1160 | 400 | 80 | 0.16 | 2800 р |
| **КС      10.3** | 300 | 1000 | 116 | 200 | 80 | 0.08 | 2500 р |
| **ПП     10.2** | 150 | Ø70-60-52 | 1160 | 250 | 170 | 0.18 | 3000 р |
| **ПН     10.1** | 100 | -------------- | 1160 | 170 | 100 | 0.15 | 2700 р |
| **КС      7.9** | 900 | 700 | 840 | 310 | 70 | 0.15 |  2300 р |
| **КС      7.6** | 600 | 700 | 840 | 200 | 70 | 0.10 | 1600 р |
| **КС      7.3** | 300 | 700 | 840 | 100 | 70 | 0.05 | 1200 р |
| **ПП      7.1** | 100 | Ø52 | 840 | 70 | 100 | 0.08 | 1100 р |
| **ПН      7.1** | 100 | --------------- | 1000 | 100 | 100 | 0.08 | 1200 р |
| **КС      6.6** | 600 | 600 | 630 | 80 | 60 | 0.08 | 1200 р |
| **КО 6** | 80 | 580 | 840 | 50 | 80 | 0.02 | 1000 р |
| **КС-104** | 60 | 90 | 1040 | 300 | 70 | 0.14 | 2000 р |
| **ПП -104** | 150 | Ø52 | 1040 | 250 | 150 | 0.10 | 2000р |
| **ПН-104** | 100 | --------------- | 1040 | 250 | 100 | 0.10 | 2000р |
| **ПП 20.2 с люком** | 170 | Ø52 | 2260 | 1300 | 200 | 0.48 | 7000р |
| **ПП 15.2 с люком** | 170 | Ø52 | 1700 | 960 | 200 | 0.38 | 6000р |
| **ПП 10.2 с люком** | 150 | Ø 52 | 1160 | 400 | 200 | 0.18 | 4000р |
| **ПП 104 с люком** | 100 | Ø 52 | 1040 | 250 | 100 | 0.10 | 3000р |
| **КС 20.9** |   | С ДНОМ |   |   |   |   | 12000р |
| **КС 15.9** |   | С ДНОМ |   |   |   |   |  10000р |